Lista Domande

Argomento: hardware Un disco rigido e’ un dispositivo: ROM elettro-magnetico ottico rimovibile analogico-digitale

Un lettore CD e’ un dispositivo:

ottico magnetico magneto-ottico

In un CD si puo’ memorizzare la stessa quantita’ di dati memorizzabile in:

circa 50 floppy-disk circa 500 floppy-disk circa 5000 floppy-disk

Quali fra le seguenti sono caratteristiche da valutare nella scelta di un moderno monitor a colori per computer?

emissioni elettro-magnetiche numero di colori risoluzione massima lunghezza del cavo

La velocita’ con la quale vengono letti i blocchi di byte contenuti in un CD-ROM dipende:

dal formato dei dati dal lettore CD dal CD

Per codificare una grandezza che puo’ assumere 500 diversi valori necessitiamo di esattamente:

1 byte 2 byte 10 byte 1 kilobyte

Un CD-ROM attuale ha una capacita’ di:

una decina di milioni di byte diverse centinaia di milioni di byte alcuni miliardi di byte

singolo CD-ROM?

si’, sempre no si’,ma solo se compresse si’, ma solo se crittografate

Hai una gran quantita’ di dati (testi e immagini) su carta e desideri elaborarli con un computer. Di che cosa hai bisogno per poterli trasferire nel computer senza doverli digitare?

Un fax Un plotter Uno scanner Una fotocopiatrice Un lettore di codici a barre

Un KiloByte (KB) e un MegaByte (MB) sono esattamente mille byte e un milione di byte? si’ no Che cosa si indica con il termine bit?

una linea telefonica digitale una entita’ che puo’ assumere i valori 0 oppure 1 una informazione binaria

La sigla KB signica KiloByte. Ma a quanti bit corrisponde?

1024 8192 2 elevato alla 10

I supporti di memoria si dividono in stabili e volatili. Quali fra i seguenti supporti e’ volatile floppy disk RAM CD ROM Disco RAM

I supporti di memoria si dividono in stabili e volatili. Quali fra i seguenti supporti sono stabili?

floppy disk RAM CDROM ROM Quale fra i seguenti supporti di memoria permette un piu’ veloce accesso?

Disco rigido CDROM RAM floppy disk

Un modem e’

un programma usato per comunicare in internet un dispositivo usato per collegarsi ad un calcolatore remoto un dispositivo per far comunicare due calcolatori attraverso un canale analogico

Un router serve per

cercare pagine web collegarsi ad un provider smistare i pacchetti che viaggiano su internet

Cosa si indica con la sigla RGB:

una particolare codifica per i colori una particolare codifica per immagini i colori rosso, verde e blu

Cosa si intende con il termine pixel?

il piu’ piccolo punto di visualizzazione su un monitor una rete a commutazione di pacchetti un nuovo motore di ricerca una unita’ di misura per la dimensione di immagini

Quante combinazioni diverse si possono esprimere con 5 bit ? 32 25 10 64 Un Megabyte corrisponde a ?

circa un milione di byte mezzo byte circa mille byte circa otto milioni di bit

La memoria RAM:

perde il suo contenuto appena spegniamo il computer perde il suo contenuto dopo alcuni secondi da quando spegniamo il computer non perde mai il suo contenuto in un computer portatile, perde il suo contenuto se si esauriscono le batterie

La memoria ROM:

perde il suo contenuto appena spegniamo il computer perde il suo contenuto dopo alcuni secondi da quando spegniamo il computer non perde mai il suo contenuto e’ la parte inferiore di un CDROM

Nella CPU troviamo:

l’unita’ aritmetico logica l’unita’ di controllo il driver del disco rigido la scheda audio integrata la scheda video

Un Hard disk (disco rigido) ha una velocita’ di trasferimento dati:

paragonabile a quella della memoria centrale minore di quella della memoria centrale minore di quella di un Floppy disk maggiore di quella di un Floppy disk

Un floppy disk ruota su se stesso ad una velocita’:

minore di quella di un Hard disk circa uguale a quella di un Hard disk molto maggiore di quella di un Hard disk

Un byte e’ composto di:

1 bit 10 bit 8 bit

Un Megabyte contiene circa:

mille byte mille bit un milione di byte otto milioni di bit

Un kilobyte contiene circa:

un milione di byte mille byte mille bit

Un computer con un microprocessore a 100 Mhz puo’ risolvere:

problemi un po’ piu’ facili di un computer con un microprocessore a 200 Mhz gli stessi problemi di un computer con un microprocessore a 5 Mhz piu’ problemi di un computer con un microprocessore a 50 Mhz

Le istruzioni vengono eseguite dalla CPU in tre fasi:

fetch, decode, execute decode, fetch, execute read, execute, write cut, copy, paste

Quando accediamo al disco rigido per una lettura o per una scrittura solitamente trasferiamo:

un bit alla volta un byte alla volta un kilobyte alla volta qualche decina di kilobyte alla volta

Come si misura la capacita‘ di immagazzinamento di un dispositivo di memoria?

MIPS Bit per secondo Megabyte Kilobyte

Come si misura la velocita’ del clock di un calcolatore? bps Mhz GPS Pagine al minuto MIPS

Come si misura la quantita’ di istruzioni eseguite da un calcolatore in un secondo? bps Mhz GPS Pagine al minuto MIPS

Quanti bit servono per memorizzare un carattere in formato ASCII standard? 4 9 16 7 Quanti bit servono per memorizzare un carattere in formato ASCII esteso? 4 9 16 8 Il modem e’ un dispositivo che

trasforma segnali digitali in analogici e viceversa permette di velocizzare l’accesso in memoria centrale permette di collegare l’apparecchio telefonico alla memoria centrale

Il monitor e’ una periferica di

rete output input controllo

Se un calcolatore risulta impiegare troppo tempo per svolgere il proprio compito quali tra i seguenti provvedimenti potrebbero migliorare la situazione?

Aumentare la capacita’ della memoria cache Sostituire la stampante a getto di inchiostro con una laser Aumentare la capacita’ del disco rigido Sostituire il microprocessore con uno piu’ veloce Aumentare la memoria centrale Sostituire il modem con uno piu’ veloce

Se ho bisogno di una stampante economica a colori acquistero’:

una stampante laser una stampante a getto di inchiostro una stampante a trasferimento termico

Se ho bisogno di una stampante veloce in bianco e nero e devo stampare molte copie acquistero’:

una stampante laser una stampante a getto di inchiostro una stampante ad aghi

Se ho bisogno di una stampante che mi permetta di usare la carta carbone acquistero’:

una stampante laser una stampante a getto di inchiostro una stampante ad aghi

Quali delle seguenti applicazioni richiede un uso intensivo della CPU?

Navigazione in internet Formattazione di un disco Masterizzazione di un disco Foto ritocco Stampa

Cosa contiene la memoria centrale?

Programmi in esecuzione sul calcolatore Sistema operativo (almeno in parte) Gli archivi che il programma in esecuzione sta usando Le pagine internet piu’ frequentemente visitate nell’ultimo anno

Cosa contiene la CPU?

Una parte del sistema operativo Il program counter L’unita’ aritmetico linguistica L’instruction register

Le seguenti distinte fasi: input, elaborazione, output, immagazzinamento e recupero, distribuzione e comunicazione fanno tutte parte di

Internet Il ciclo di elaborazione dell’informazione L’information superhighway Dispositivi elettronici

Il candidato esprima la sua opinione riguardo alla seguente affermazione: "Hardware ben progettato non ha mai bisogno di software"

Dipende dai singoli casi

Sempre vero

Un dispositivo fisico appartenente ad un sistema di calcolo, contenente componentistica elettronica, ed in grado di eseguire una qualche attivita’ di elaborazione dell’informazione e’ denominato Software Hardware Firmware Middleware Wireless

Hardware e Software

Sono logicamente equivalenti in quanto ogni operazione eseguita da una istruzione software puo’ essere implementata direttamente in hardware, e ogni istruzione eseguita da un componente hardware puo’ essere "simulata" da una istruzione software Non sono logicamente equivalenti nell’accezione sopra riportata Lo sono solo in particolari circostanze

Sistemi GPS per il rilevamento della posizione terrestre, SetTop Box per la TV via satellite o digitale, macchine per giocare (PlayStation di Sony), telefoni cellulari

Includono un microprocessore al loro interno Non fanno uso di un microprocessore interno Lo includono o meno a seconda dalla particolare architettura del dispositivo

Una cosidetta "azione elementare" (per esempio: un’operazione aritmetica, logica, di confronto e di assegnamento) eseguita da un computer in risposta ad una determinata istruzione per un determinato dato di ingresso

Deve dare un risultato certo, unico e ripetibile Puo’ dare risultati differenti a seconda dell’ora in cui e’ eseguita Da’ in genere risultati differenti dipendentemente dalle risorse di calcolo assegnate all’elaboratore su cui e’ eseguita

Il tipo di computer che offre la piu’ grande potenza di calcolo (al prezzo tuttavia di un alto costo economico) e’ Il supercomputer Il personal computer La workstation

La connessione di diversi computer tra loro e’ detta

Rete di calcolatori Computer network Mainframe Minicomputer

Il piu’ piccolo computer in dimensione (o taglia) e’

Il supercomputer Il Personal computer L’handheld, palm-top o personal digital assistant Il desktop computer

Un dispositivo elettronico connesso ad una rete, ma non in possesso della funzionalita’ di elaborazione personale di dati, si dice

Terminale Personal computer Network computer

Il primo microprocessore e’ stato prodotto da

Intel nel 1972 Sun nel 1980 Microsoft nel 1968 General Motors nel 1954

Una workstation e’

Un dispositivo elettronico necessario per connetersi ad una rete di calcolatori Una versione potente di desktop computer largamente utilizzata in applicazioni ingegneristiche o scientifiche un tipo potente di transistor

I computer

Non sono in grado di elaborare dati di tipo multimediale Elaborano ogni tipo di dato rappresentato sotto forma di valori binari uguali a 0 o 1 Elaborano solo dati di tipo numerico

Un byte e’ composto di

2 bit 10 bit 8 bit

Approssimativamente un megabyte corrisponde a

Un milione di byte

Un migliaio di byte Un milione di bit

Approssimativamente un kilobyte corrisponde a

Un centinaio di byte Un migliaio di byte Un milione di byte

Un microprocessore e’, in sostanza,

Un circuito integrato in grado di immagazzinare e manipolare dati

un dispositivo utilizzato solo per connettere un computer ad un telefono cellulare

La CPU (Central Processing Unit) e’ quella componente di un computer che

Controlla tutte le funzionalita’ del computer, elabora tutti i dati in ingresso Conserva stabilmente i risultati delle elaborazioni Permette la connessione del monitor

La RAM e’

La porta che connette il computer alla stampante Un codice segreto utilizzato dal proprietario di un personal computer per accedervi Quella componente dove sono conservati i programmi e i dati attualmente in esecuzione sul computer

Una porta seriale

Invia dati fuori dal computer un byte alla volta Invia dati fuori dal computer un bit alla volta Serve tipicamente per connettere il computer alla stampante

Una porta parallela

Invia dati fuori dal computer un byte alla volta Invia dati fuori dal computer un bit alla volta Serve tipicamente per connettere il computer al modem

La cosidetta legge di Moore dice

Il numero di transistor in un chip raddoppia ogni 18 mesi Il numero di transistor in un chip aumenta del 60% ogni anno Un chip non puo’ contenere piu’ di un milione di transistor Il numero di transistor in un chip e’ costante dal 1972

La velocita’ del clock di un microprocessore (che determina la velocita’ con cui le operazioni vengono eseguite) e’ specificata in

kilometri al secondo migliaia di kilometri al secondo Megahertz milioni di cicli per secondo

All’interno di un elaboratore le informazioni sono rappresentate sotto forma

Digitale Analogica Analogica o digitale a seconda del tipo di computer

La memoria ROM e’

Statica e non volatile Volatile e perde il suo contenuto se il computer viene spento Inutilizzata nella maggior parte dei casi

La memoria RAM e’

Statica e non volatile Volatile e perde il suo contenuto se il computer viene spento Inutilizzata nella maggior parte dei casi

La CPU e’ costituita da due componenti principali

Il modem e la stampante L’unita’ di controllo e l’ALU La ROM e la RAM

Il bus di un computer e’

Un insieme di connessioni che trasportano i dati all’interno del computer Un sistema di trasporto dei dati basato su telefonia cellulare Un sistema di trasporto dei dati basato su satellite

Per connettere ad un computer periferiche tipo mouse o stampante

E’ necessario aprire lo chassis del computer E’ sufficiente inserire i rispettivi cavi in particolari alloggiamenti esterni allo chassis del computer detti porte Occorre ampliare la memoria RAM

Il set di istruzioni di un microprocessore

Definisce l’insieme di istruzioni macchina che il processore stesso e’ in grado di eseguire E’ l’insieme di istruzioni che bisogna eseguire per assemblare un computer E’ l’insieme di istruzioni di un qualsiasi programma

Microprocessori utilizzati all’interno di dispositivi quali automobili, telefoni, termostati o ascensori sono detti Processori CISC (Complex Instruction Set Computer) Embedded Processori RISC (Reduced Instruction Set Computer)

La memoria RAM e’ divisa in celle a ognuna delle quali e’ assegnato

Un indirizzo Un registro Un contatore di byte

Un disco rigido e’ un

Terminale Un dispositivo di memoria di massa Un particolare tipo di dispositivo che implementa la memoria RAM Un dispositivo di output

Il Program Counter e l’Instruction Register sono

Particolari registri interni della CPU Registri della CPU necessari a implementare il cosi’ detto ciclo di CPU Nomi di due particolari programmi sviluppati da Microsoft

Il ciclo di CPU implementa, all’interno del processore, l’attivita’ di

Prelievo-Decodifica-Esecuzione di un’istruzione Conversione di un dato dalla forma analogica a quella digitale Conversione di un dato dalla forma digitale a quella analogica

Un driver e’ un modulo di programma in grado di

Convertire una immagine dal formato JPEG al formato GIF Convertire segnali analogici in informazioni digitali Tradurre generiche istruzioni in istruzioni specifiche per un determinato controller di un certo dispositivo

Una delle piu’ importanti caratteristiche delle porte SCSI e’ che

Consentono la conversione di un dato dalla forma digitale a quella analogica Permettono la connessione di molti dispositivi in cascata Consentono la conversione di un dato dalla forma analogica a quella digitale

Quali tra i seguenti sono linguaggi per il controllo delle stampanti:

Postscript PCL 5 HTML

PDF Java

La miglior stampante per fotografie a colori e’

La scelta e’ indifferente Laser a colori A matrice di punti

I programmi cosidetti di OCR sono utilizzati per convertire documenti stampati in testo che puo’ poi essere editato da un programma di videoscrittura

Falso Vero Dipende dal particolare testo elaborato

Se un computer utilizza 24 bit per fare codificare le immagini a colori, allora riesce a visualizzare 16 milioni di colori un milione di colori 256 colori

Risoluzioni tipiche di monitor commerciali includono le seguenti

256 x 128, 524 x 256, 128 x 524 100 x 200, 200 x 400, 400 x 800 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768

La visualizzazione di qualsiasi immagine sullo schermo di un computer e’ ottenuta utilizzando piccoli punti detti

dots pixels chips bit I dati sono memorizzati su un nastro magnetico

Ad accesso casuale Sequenzialmente Manualmente

Una smart-card e’ una scheda della dimensione di una carta di credito che contiene

Una banda magnetizzata Un modem Un microprocessore Un lettore di CD-ROM

Il medium meno costoso economicamente per conservare informazioni di back-up e’

Il nastro magnetico Il CD-ROM Il DVD

Il candidato esprima il suo parere sulla seguente affermazione "Gli hard-disk hanno accesso sequenziale, mentre i nastri magnetici hanno accesso casuale"

Falso Vero Dipende dalla tecnologia di fabbricazione

Capacita’ tipiche dei dischetti di tre pollici e mezzo sono

720 KByte, 1.44 Mbyte 1 Mbyte, 2 Mbyte 56 Kbyte, 540 Kbyte

Tra i seguenti, il canale fisico che tipicamente assicura la piu’ alta banda di comunicazione (bandwidth) e’ La fibra ottica Il cavo coassiale

Il doppino telefonico

La banda di comunicazione si misura tipicamente in

bit al secondo bps Di solito non si misura, e la si prende cosi’ come e’

Quali tra queste unita’ di misura misurano la velocita’ di calcolo di un processore? MHz bit/secondo Megabyte pagine/minuto pixel

Quali tra queste unita’ di misura misurano la dimensione della memoria centrale? MHz bit/secondo Kilobyte pagine/minuto pixel

Quali tra queste unita’ di misura misurano la banda di comunicazione? MHz bit/secondo Kilobyte pagine/minuto baud

Quali tra queste unita’ di misura misurano la risoluzione grafica di una scheda video? MHz bit/secondo Kilobyte pagine/minuto pixel

Quali tra queste misure definiscono la velocita’ di lettura di un lettore di CDROM?

100 MHz 64.000 bit/secondo 100 Kilobyte 30 pagine/minuto 24 X

Quali tra queste unita’ di misura misurano la velocita’ di stampa di una stampante laser? MHz bit/secondo Kilobyte pagine/minuto pixel

A quanti byte corrisponde un kilobyte?

1000 964 928 1024 1064

Un CDROM puo’ contenere al massimo:

circa 10 MB circa 1.5 MB circa 660 MB circa un GB

Un floppy disk puo’ contenere al massimo:

circa 10 MB circa 1.5 MB circa 660 MB circa un GB

Quali tra i seguenti sono dispositivi di input?

plotter joystick microfono mouse

Quali tra i seguenti sono dispositivi di output?

plotter tastiera microfono mouse

Quali tra i seguenti sono dispositivi di memoria secondaria?

mouse floppy disk joystick disco rigido CDROM

Quanti bit occupa un carattere ASCII standard? 32 16 8 7 4 Quanti bit occupano i caratteri Unicode? 4 7 8 16 32 Qual e’ la risoluzione grafica piu’ usata dagli utenti di Internet? (Suggerimento: i monitor piu’ diffusi sono quelli a 15 pollici)

10x10 pixel 800x600 baud 24 bit per colore 640x480 pixel

Quale dei seguenti dispositivi e’ probabile sia utilizzato per una connessione di rete?

Porta seriale Porta Ethernet Porta del mouse Porta parallela

Quale tra questi dispositivi dispone di maggiore banda di comunicazione con la CPU?

un floppy da 1.44 MB un disco rigido da 10 GB un CDROM 2X

Quanto spazio occupa un documento che contiene all’incirca un minuto di musica HIFI non compressa?

1000 Mbyte 100 Mbyte

10 Mbyte 1 Mbyte

Quale dei seguenti provvedimenti e’ piu’ probabile che aumenti davvero la potenza del vostro computer ?

Sostituire la vecchia CPU con una compatibile ma un po’ piu’ veloce Raddoppiare la memoria centrale Comprare un modem piu’ veloce Comprare una stampante piu’ veloce

6 Quali tra queste unita’ di misura misurano la risoluzione grafica di una stampante?

dot/inches bit/secondo Kilobyte pagine/minuto pixel

Se la risposta e’ "Mhz", quali delle seguenti potrebbero essere domande per cui tale risposta e’ esatta?

Qual e’ l’unita’ di misura della potenza di calcolo di un processore? Qual e’ l’unita’ di misura della velocita’ di calcolo di un processore? Qual e’ l’unita’ di misura della velocita’ di una stampante Qual e’ l’unita’ di misura della banda di comunicazione?

Se la risposta e’ "Baud", quali delle seguenti potrebbero essere domande per cui tale risposta e’ esatta?

Qual e’ l’unita’ di misura della banda di comunicazione? Qual e’ l’unita’ di misura della velocita’ di una stampante? Qual e’ l’unita’ di misura della velocita’ di calcolo di un processore? Qual e’ l’unita’ di misura della potenza di calcolo di un processore?

Cos’e’ il linguaggio macchina?

Il codice ASCII, esteso a 8 bit Il codice ASCII a 7 bit Un insieme di istruzioni scritte in codice binario, tipiche di uno specifico processore Un linguaggio come Java o JavaScript

Cos’e’ il linguaggio macchina?

Il codice ASCII, esteso a 8 bit Il codice ASCII a 7 bit Un insieme di istruzioni scritte in codice binario, tipiche di uno specifico processore Un linguaggio come Java o JavaScript

Che cos’e’ una ROM?

La meta’ "incisa" di un CDROM Un chip di memoria di sola lettura Acronimo di Remotely Operated Mailinglist

Se una brava segretaria e’ capace di battere 180 battute (equivalenti a caratteri da 8 bit) al minuto, potremmo dire che la sua "ampiezza di banda di comunicazione" quando usa la tastiera per scrivere e’ pari a: 180 bit/secondo 24 bit/secondo 10800 bit/secondo 3 bit/secondo

Quale tra questi componenti di un sistema consuma piu’ energia?

Una stampante laser mentre stampa Un disco rigido mentre scrive dati un processore da 100 MHz che esegue un programma Un monitor "classico" (basato su tubo catodico) acceso

La profondita’ cromatica definisce il numero di colori che puo’ visualizzare lo schermo di un computer. Quali delle seguenti misure di profondita’ cromatica sono comunemente in uso?

16M colori ovvero 24 bit per colore 64K colori ovvero 16 bit per colore 1024 colori ovvero 11 bit per colore 256 colori ovvero 8 bit per colore

Perche’ copie diverse dello stesso documento possono occupare dimensioni diverse su supporti diversi di memorizzazione secondaria (es. floppy, dischi rigidi, CDROM)?

Perche’ il sistema operativo non sa calcolare la dimensione dei file Perche’ la dimensione del file su un disco dipende dalla dimensione dei blocchi del disco stesso Perche’ nelle operazioni di copia si degrada la qualita’ della risoluzione del documento

Cosa vuol dire QWERTY?

Descrive la sequenza dei tasti della prima riga di una tastiera E’ un acronimo che descrive un sistema di crittografia

Che cos’e’ una RAM?

Un chip di memoria di lettura e scrittura Un chip di memoria di sola lettura Acronimo di Remotely Activated Mailinglist Un chip che include alcune parti "critiche" del sistema operativo

Quale dei seguenti componenti e’ incluso in qualsiasi personal computer "IBM-compatibile"?

Il sistema operativo DOS Il sistema operativo Windows Un chip di memoria ROM con un programma chiamato BIOS Un lettore di floppy disk

Quando accendo un computer IBM-compatibile, quale tra questi programmi va per primo in esecuzione:

Internet Explorer DOS BIOS Windows

Quale banda di comunicazione offre il sistema GSM per i dati digitali?

9600 bps 128 Kbps 2400 bps 57600 bps

Se un modem ha una bandwidth di 57600 Baud, vuol dire che

Puo’ lavorare con processori fino a 576 Mhz Puo’ trasmettere 57600 byte al secondo Puo’ trasmettere 7200 caratteri al secondo

Quali sono le differenze principali tra computer Macintosh e IBM-compatibili?

Il sistema operativo Linux gira solo su IBM-compatibili Il software Microsoft gira solo su IBM-compatibili Solo la Apple costruisce Macintosh, mentre gli IBM-compatibili sono costruiti da moltissime case costruttrici Come dice Umberto Eco, i Macintosh sono cattolici e gli IBM-compatibili sono protestanti

Cento MB stampati laser a colori su carta A4 Cento MB su un CDROM Cento MB compressi su 7 floppy disk Cento MB di memoria ROM

Ho da immagazzinare un testo di cento milioni di caratteri. Quale dei seguenti supporti mi costa di meno?

Cento MB di memoria RAM Cento MB compressi su 7 floppy disk Cento MB su un CDROM

Cento MB stampati laser a colori su carta A4

Qual e’ il componente piu’ importante di un normale personal computer? (Suggerimento: si consideri il danno in caso di guasto irreparabile del componente)

La tastiera Il monitor Il processore Il disco rigido

E’ piu’ veloce una trasmissione televisiva o un messaggio di posta elettronica?

La posta elettronica e’ piu’ veloce su connessioni satellitari Hanno la stessa velocita’, viaggiano entrambi alla velocita’ della luce La trasmissione TV viaggia alla velocita’ della luce, quindi e’ piu’ veloce Questa domanda non ha senso

Quando si accende un computer IBM-compatibile, secondo quale sequenza viene cercata l’unita’ che contiene il sistema operativo?

Il sistema operativo viene cercato prima in memoria centrale, poi sui dischi Il sistema operativo viene cercato prima in unita’ A, poi sul CDROM, poi in C Il sistema operativo e’ sempre sulla ROM del BIOS Il sistema operativo viene cercato prima sul disco rigido

Quando si accende un computer IBM-compatibile, e compare la scritta "Annulla, Tralascia, Riprova?", cosa vuol dire?

Ci sono problemi al disco rigido, che contiene il sistema operativo Il floppy disk driver A e’ danneggiato Il sistema operativo contiene un virus

Nei computer IBM compatibili ci sono unita’ A (floppy), C (disco rigido), D (CDROM). Dov’e’ finita la B?

L’unita’ B serve per la FAT (File Allocation Table) La B e’ riservata ad un uso futuro La B e’ presente solo sulle unita’ che hanno un doppio floppy La Microsoft ha riservato la lettera B in onore di Bill Gates

Quale di questi dispositivi e’ piu’ probabilmente connesso ad una porta seriale?

Monitor Disco fisso Modem Stampante

Quale di questi dispositivi e’ piu’ probabilmente connesso ad una porta parallela?

Monitor Disco fisso Modem Stampante

Il codice ASCII esteso comprende

128 caratteri 256 caratteri 1024 caratteri 65536 caratteri

Come si fa a sapere se un computer e’ collegato in Internet?

Si legge il manuale del computer Lo si accende e si chiede al sistema operativo di attivare qualche servizio Internet di base, come per esempio Ping Si fa Ping da un altro computer Si osserva se da una delle porte posteriori esce qualche cavo verso una presa telefonica

Cosa vuol dire l’espressione "un masterizzatore da 8X in scrittura"?

Il masterizzatore duplica un CDROM in 8 secondi

Il masterizzatore duplica un CD musicale in circa 8 ore Il masterizzatore duplica un CD musicale in circa 10 minuti Il masterizzatore sa duplicare circa 8 CD all’ora

Il formato di pagina fisica piu’ comune in Italia si chiama: A5 A4 A3 A2 A1 Se un processore opera a 64 bit vuol dire che e’ il doppio piu’ veloce di uno a 32 bit?

Solo nel caso di processori Intel originali Si’ No Voglio comprare un computer per giocare con videogiochi. Nella scelta dei componenti, investiro’ piu’ soldi per Comprare dispositivi di output speciali Comprare dispositivi di input speciali Comprare una scheda audio piu’ sofisticata Comprare un disco rigido piu’ capiente Comprare una scheda grafica piu’ avanzata Comprare un processore piu’ veloce

Cos’e’ un "BAD BLOCK"?

Una parte di un CDROM su cui non e’ possibile leggere/scrivere informazioni Una parte di un floppy disk su cui non e’ possibile leggere/scrivere informazioni Una parte di un disco rigido su cui non e’ possibile leggere/scrivere informazioni Un pacchetto di floppy disk scaduti

A cosa serve uno scanner?

E’ un programma per ritoccare immagini fotografiche E’ un dispositivo per scandire il tempo E’ un dispositivo per trasformare un documento cartaceo in forma digitale E’ un dispositivo per permettere ad un computer di ricevere fax via Internet

Con 8 bit quanti diversi valori posso rappresentare?

Un byte 256 64 32 Cos’e’ il GPS (Global Positioning System)?

Un sistema di rilevazione della posizione geografica basato su satelliti Un sistema di telefonia mobile Un protocollo di allocazione di documenti su Internet Un sistema di trasmissione via radio dell’ora esatta basata su tempo atomico

Se una pagina contiene solo testo, su 40 linee per 50 battute, per memorizzare su disco rigido tale pagina ho bisogno di :

circa 2 megabyte circa due megabit circa due kilobyte circa due kilobit

Quali tra i seguenti dispositivi hanno una funzione analoga a quella del mouse?

Stampante Tastiera Mouse pad Trackball Joystick

Quali tra le seguenti connessioni e’ probabile trovare su un personal computer moderno?

Porta seriale Porta parallela Porta USB Porta Ethernet Porta ISDN Porta ATM

Come e’ noto, esitono le stampanti PostScript. Esistono le stampanti PDF?

Si’, ma sono molto care No, perche’ il PDF non e’ un linguaggio per stampanti

Cos’e’ il disco virtuale, o disco RAM?

Una parte di memoria centrale riservata ad essere usata come se fosse un disco, utile per velocizzare certi programmi Come un CDROM, solo che e’ riscrivibile Un disco di alta capacita’ e velocita’ di rotazione

Quali tra questi dispositivi sono di input?

Microfono Altoparlante Mouse pad Scanner

c’e’ tra le funzioni dei due tasti?

Nessuna Dipende dal programma che si usa

Dipende dal browser che si usa

Per spegnere il mio computer io di solito per fare in fretta stacco la spina. Mi hanno detto che non e’ una buona idea: perche’?

Puo’ rovinarsi il monitor Puo’ rovinarsi la CPU Puo’ danneggiarsi il disco rigido Posso prendere la scossa

Andavo in bicicletta e sono stato colto da una tempesta magnetica. Quali degli oggetti che avevo con me probabilmente sono stati danneggiati?

CDROM floppy disk memoria centrale di un portatile disco removibile mouse

Che cos’e’ un mainframe?

Un grosso riquadro entro una pagina HTML Un grosso e costoso computer La pagina principale di un programma di fotoritocco

Quali sono le caratteristiche principali di un cosiddetto "network computer"?

Un computer che ha un disco rigido di capacita’ minima o del tutto assente Un computer che consiste di soltanto un monitor connesso direttamente all’antenna satellitare Un computer che consiste di soltanto una tastiera connessa direttamente al telefono Un computer che ha un sistema operativo con funzionalita’ ridotte

Se un computer ha una RAM di 128 Megabyte, vuol dire che

La memoria centrale puo’ contenere piu’ di 100 milioni di caratteri Si possono leggere CDROM fino a 128x

La CPU ha una potenza minima di calcolo di 128 MhZ Puo’ collegarsi a Internet con linea ISDN

Se un computer ha un processore da 500 Mhz, vuol dire che

La memoria centrale puo’ contenere piu’ di 500 milioni di caratteri Si possono leggere CDROM fino a 50x La CPU esegue circa mezzo miliardo di operazioni per secondo Puo’ collegarsi a Internet con linea ISDN

Se un computer ha un modem da 57600 baud, vuol dire che

Puo’ ricevere su Internet almeno 7200 caratteri per secondo circa Puo’ trasmettere su Internet almeno 7200 caratteri per secondo circa Puo’ ricevere su Internet al piu’ 7200 caratteri per secondo circa Puo’ trasmettere su Internet al piu’ 7200 caratteri per secondo circa

Un documento viene ricevuto in due secondi da una rete locale Ethernet con banda da 100 Mbit/s. Quanto tempo occorre per ricevere lo stesso documento via rete telefonica usando modem V90 (si assuma di che in entrambi i casi si riesca a sfruttare tutta la banda teoricamente disponibile)?

Circa un’ora Circa 40 secondi Circa 4 secondi Circa 4 minuti

Il mio PC ha una tastiera italiana. Devo scrivere una lettera in tedesco: come ottengo i caratteri speciali del tedesco?

Basta conoscere la combinazione giusta di tasti che produce i caratteri speciali del tedesco Devo prima selezionare il driver di sistema operativo relativo alla tastiera tedesca, e poi usare speciali combinazioni di tasti Con una tastiera italiana non e’ possibile

Il mio PC ha una tastiera italiana. Devo tuttavia scrivere un testo in greco antico: come ottengo i caratteri greci?

Con una tastiera italiana non e’ possibile Devo prima selezionare il driver di sistema operativo relativo alla tastiera greca, e poi usare speciali combinazioni di tasti Basta conoscere la combinazione giusta di tasti che produce i caratteri speciali del greco Devo procurarmi una fonte tipografica che contenga i caratteri greci, e poi attivarla opportunamente nel mio programma di editing

Circa 1.5 Gigabit per secondo Circa 350 kilobit per secondo Circa 1.5 kilobit per secondo Circa 1.5 bit per secondo

Quale tra queste tecnologie di rete fisica offre in teoria maggior banda di comunicazione?

ISDN V90 GSM ADSL

Il mio computer ha sia una scheda di rete che un modem interni. Per collegarmi ad Internet:

Ho bisogno di un router Basta connettere il modem ad un ISP via rete telefonica Basta connettere la scheda di rete ad una rete locale connessa in Internet Devo connettere entrambi i dispositivi

Quali dei seguenti parametri d’uso del mouse sono controllabili da sistema operativo (es. da Windows)?

La velocita’ di spostamento della freccia sul desktop La velocita’ di click dei bottoni del mouse Il numero dei bottoni del mouse La lunghezza del filo del mouse

Il fatto che il mouse sia usato da un mancino o no

Un professionista che si occupa di Editing video quale dei seguenti dispositivi hardware deve privilegiare nell’acquisto?

Floppy Drive da 3.5 pollici Hard Disk Scanner Acceleratore grafico Scheda di rete memoria RAM

Un professionista che si occupa di produzioni discografiche digitali, quali dei seguenti dispositivi hardware deve privilegiare nell’acquisto?

Scheda audio Acceleratore grafico Masterizzatore Hard Disk Floppy Drive da 3.5 pollici

Quali dei seguenti sono componenti della CPU?

Program Counter l’interfaccia di rete Registri dati La RAM l’ALU il sistema operativo

E’ giusto dire che un Byte percorre piu’ velocemente un tragitto su un canale a Banda larga (es. 1 MB/s) rispetto a un canale a Banda stretta (es. 56KB/s)?

Si, i segnali elettrici viaggiano piu’ veloci sul canale a 1MB/s No, i segnali elettrici viaggiano alla stessa velocita’ nei due canali No, per essere esatti si dovrebbe dire che un Byte richiede un tempo minore per essere codificato sul primo canale, e maggiore nel secondo No, perche’ il canale a banda stretta trasmette meno Byte, ma piu’ velocemente

Facendo le dovute proporzioni, se una linea a 64Kb/s costa 10 dollari al mese, quanto dovrebbe costare una linea ADSL da 2 Mb/s, al mese?

100 dollari 160 dollari 320 dollari 410 dollari

La miglior porta cui connetter un terminale video e’

Firewire Universal serial bus (USB) porta seriale

A livello di sistema operativo, il termine plug and play significa che il sistema operativo e’ adatto alla trasmissione di file multimediali in tempo reale e’ in grado di far suonare file musicali automaticamente riconosce nuovo hardware e lo configura per l’uso

La predizione che la densita’ dei transistor in un chip sarebbe raddoppiata ogni anno e mezzo si cchiama Legge di Mealy Legge di Moore Legge di Joy

Il nome del primo microprocessore prodotto da Intel e’

4004 286 8086

Un co-processore e’

un microprocessore addizionale dedicato all’esecuzione di specifici compiti il controllore di una periferica un processore che sostituisce la CPU quando questa e’ guasta

La legge di Joy

predice l’incremento prestazionale dei processori nel tempo predice l’incremento di capienza dei dischi fissi nel tempo predice l’incremento della densita’ di integrazione nei chip

PCI (Peripheral Component Interconnect) e’

il nome di una tipologia di bus locale il nome di una particolare periferica usata per trasmettere audio il nome di una particolare periferica usata per trasmettere video

Sui moderni Personal Computer, la maggior parte dei drive comunica con il calcolatore mediante interfacce di tipo IDE EIDE SCSI

Il primo programma eseguito all’attivazione di un computer e’

il sistema operativo il BIOS o basic input/output system un qualsiasi applicativo da specificare

Ogni processore ha il suo

set di istruzioni linguaggio a oggetti linguaggio naturale

Processori con set di istruzioni piu’ ampi sono detti

ZISC CISC RISC

Quella particolare area di memoria dove vengono temporaneamente conservati dati o programmi nella convinzione che essi saranno entro breve utilizzati dalla CPU e’ detta

memoria CACHE memoria ROM disco rigido

Se ad un computer togliamo la CPU, quali funzioni puo’ svolgere?

Nessuna funzione Funzioni grafiche, purche’ siano presenti mouse, monitor e scheda grafica Funzioni matematiche, purche’ sia presente un coprocessore matematico Funzioni di editing, purche’ sia collegata la tasiera

Se un computer viene privato del disco rigido, quali funzioni puo’ svolgere?

Nessuna funzione Le funzioni che sono descritte nel suo software su ROM Puo’ eseguire programmi caricandoli da floppy disk Solo funzioni grafiche, se mouse video e tastiera sono collegati

Per leggere un byte da un disco rigido (Hard disk) sono costretto a leggere

Un byte Una intera traccia Un intero settore I dati contenuti su una traccia tra un gap e il successivo

I cicli di CPU sono suddivisi in fasi. Quali ?

Fetch Decode Execute Cash and Carry Fetch delete Decode execute delete Fetch modify print

Con un byte possiamo rappresentare 256 configurazioni distinte. Con 3 byte 256 + 256 + 256 configurazioni distinte 256 x 256 x 256 configurazioni distinte

256 elevato alla 256 configurazioni distinte dipende

Quando si parla di MIPS ci si riferisce a:

Hard disk CPU Memoria centrale

Quando si parla di USB ci si riferisce a

porte di input output memorie flash reti di calcolatori corrieri espressi

una macchina che fisicamente non esiste ma che viene emulata tramite apposito software una macchina che si puo’ affittare pagando un canone di affitto una macchina fisica che puo’ essere collegata ad un’altra macchina fisica e che svolge compiti virtuali

Una stampante laser Postsctipt ha della memoria RAM? no si, pochi kilobyte si, alcuni Megabyte si, diversi Gigabyte

E’ piu’ veloce un PC con processore a 700 Mhz o a 800 Mhz?

non si puo’ dire quello a 700Mhz quello a 800Mhz

Dire quali delle seguenti sono periferiche di puntamento

fucile mouse trackpad stampante

Quali tra questi oggetti hanno certamente al loro interno un processore?

Cellulare GSM Palmare (PDA) Joystick Monitor Mainframe Computer portatile

Quali di queste entita’ sono classificabili come software?

Un programma Una scheda per connessioni wireless Un CDROM Un’interfaccia finestre Un mouse wireless (a infrarossi) Un DVD

Un filmato digitale

Cos’e’ una tastiera Dvorak?

Una tastiera per ciechi Una tastiera per sordi Una tastiera in cui le lettere piu’ frequenti sono messe nel mezzo Una tastiera in cui le lettere piu’ frequenti sono messe a destra Una tastiera in cui le lettere piu’ frequenti sono messe a sinistra

Le tastiere normali vengono dette tastiere QWERTY. Quale criterio segue la disposizione dei tasti su tali tastiere?

Non si sa: vennero messe a caso dai primi costruttori Le lettere piu’ frequenti sono messe nella riga di mezzo Le lettere vennero disposte in modo da evitare inceppamenti nelle macchine per scrivere Le lettere sono sotto i numeri perche’ i primi programmatori scrivevano programmi in linguaggio macchina

L’orologio del mio computer e’ azzerato ogni volta che riaccendo il computer stesso. Cosa devo fare?

Devo collegare il computer piu’ spesso a Internet, da cui prende l’ora esatta Devo far sostituire la batteria dell’orologio, interna al computer Devo far sostituire la batteria del computer Devo tenere il computer sempre acceso Devo accendere il computer piu’ spesso

Quali tra questi dispositivi di solito mancano nella configurazione di base delle console per giocare (es. Playstation)?

Disco rigido Memoria centrale Processore Video Unita’ CDROM

Quali di questi dispositivi di solito mancano nella configurazione di base dei palmtop (PDA)?

Video Disco rigido Memoria centrale Tastiera Processore

Quali di queste funzioni possono essere comandate da software?

Accendere il computer Annerire lo schermo Risparmiare energia rallentando il processore Risparmiare energia fermando il disco rigido Spegnere il computer

comprime un intero CD in un quarantesimo di un CD non compresso legge 40 MB alla volta legge un intero CD in circa 40 secondi legge un intero CD in circa 2 minuti

Il primo personal computer IBM compatibile venne messo sul mercato nel

1961 circa 1971 circa 1981 circa 1991 circa 1951 circa

Di solito quale di questi dispositivi di memoria ha maggior capacita’?

memoria centrale disco rigido DVD

CDROM floppy disk

Quali di questi componenti sono essenziali in un moderno computer personale (workstation, PC o palmtop)?

Il mouse La memoria centrale La connessione di rete Il disco rigido La tastiera Il processore

Che cos’e’ una scheda Ethernet?

Una scheda che proteggeva lo chassis dei primi computer, in disuso perche’ cancerogena Una scheda grafica di rete Una scheda di controllo di stampanti condivise Una scheda per collegamenti di rete locale

Molte URL contengono il carattere ~. Ma la mia tastiera non mostra questo carattere! Come faccio ad ottenerlo?

Scrivo al suo posto la combinazione %7E Questo carattere non conta Posso sostituire questo tasto con il tasto ^ Posso fare cut and paste da un documento che lo contiene

Ho bisogno di importare in un documento l’immagine che si vede entro una finestra sullo schermo. Questa una funzione, che si chiama "snapshot dello schermo" (o di parte di esso):

la trovo in un qualsiasi programma di disegno grafico mi e’ offerta dal sistema operativo la trovo in un qualsiasi programma di elaborazione di testi la ottengo facilmente fotografando lo schermo con una fotocamera digitale

Per quali di questi servizi e’ sufficiente una banda di comunicazione stretta?

Email testuale Navigazione web Video on demand File Sharing di filmati video digitali USENET Newsgroups (tutti i gruppi)

Cos’e’ la tecnologia TWAIN?

Una tecnologia per interfacciare scanner con altre applicazioni Una tecnologia per stampanti laser Una tecnologia per fonti tipografiche non scalabili Una tecnologia per macchine fotografiche digitali

Che cos’e’ un driver?

Un programma che controlla un dispositivo Un dispositivo che controlla un programma Un componente del sistema operativo Un’applicazione che trasforma un formato di documenti in un altro

Chi e’ F. Faggin?

Il progettista principale del primo processore Intel Il progettista principale della prima scheda internet Il progettista principale del primo sito Web Il progettista principale di MSDOS Il progettista principale di Linux

Il mittente sta "urlando" qualcosa Il mittente non sa usare il tasto CAPS LOCK Il mio cliente di email usa ASCII esteso con maiuscole Il cliente di email del mittente usa ASCII esteso con maiuscole

E’ una buona idea comprare un mouse pad compatibile con Internet Explorer?

Si’, sempre meglio avere un dispositivo compatibile La domanda non ha senso Internet Explorer non ha niente a che vedere con il mouse pad No, il mouse pad deve essere compatibile con il word processor

Quali tra questi sono dispositivi di input?

Mouse pad Cavo di alimentazione Tasto di reset Antenna televisiva Lettore di CDROM

Secondo la legge di Moore, ogni 18 mesi raddoppia la

la velocita’ di calcolo di un processore la banda di comunicazione disponibile la memoria centrale disponibile il prezzo del processore le dimensioni del software il numero di componenti in un processore

Quali di queste affermazioni sono vere?

Secondo la legge di Moore il prezzo di un processore raddoppia ogni 18 mesi Secondo la legge di Moore il numero di componenti di un processore raddoppia ogni 18 mesi Secondo la legge di Moore la memoria centrale di un computer raddoppia ogni 18 mesi Secondo la legge di Moore la velocita’ di calcolo dei processori raddoppia ogni 18 mesi Secondo la legge di Moore le dimesioni fisiche di un processore si dimezzano ogni 18 mesi

In un computer IBM-compatibile, i nomi di dispositivo A: e B: sono riservati

alle unita’ lettrici di floppy disk al disco rigido primario e secondario alle partizioni di disco rigido primaria e secondaria al processore ed alla scheda grafica alla stampante ed al plotter

Un mio amico mi ha detto che ha comprato un nuovo disco rigido esterno da 40X. Credo che abbia sbagliato a descrivere il suo nuovo dispositivo: la misura 40X riguarda

un masterizzatore un processore un modem un mouse un chip di memoria

Un mio amico mi ha detto di aver cambiato il processore del suo computer per uno piu’ capiente, da due gigabyte. Credo si sia sbagliato: la quantita’ misurata da "due gigabyte" riguarda:

la memoria centrale il modem il disco rigido il masterizzatore il mouse pad

Un mio amico mi ha detto di aver comprato un computer con una scheda grafica da 10/100 Megabit al secondo. Credo si sia sbagliato: quella quantita’ misura una caratteristica

del modem della scheda di rete del mouse della stampante del processore

15 pollici e’ la misura del lato maggiore

15 pollici e’ la misura del lato minore 15 pollici e’ la misura della diagonale 15 pollici e’ la misura del diametro 15 pollici e’ la misura dei floppy supportati

Tra questi attributi, quali sono quelli piu’ rilevanti per una stampante:

la risoluzione la velocita’ di stampa la lunghezza del cavo di rete la banda di comunicazione il tipo di documenti stampabili

Cos’e’ una stampante Postscript?

Una stampante di marca Postscript Una stampante laser Una stampante a getto d’inchiosto Una stampante dotata di interprete Postscript Una stampante speciale per documenti a colori

come "non bootable unit", cosa puo’ essere successo?

E’ danneggiato il disco rigido E’ danneggiato il processore E’ danneggiato il video E’ danneggiata la stampante E’ danneggiato il cavo del mouse